

# Фирменные элементы увеличивают скорость монтажа мансардных окон, гарантируют надежность всех соединений и делают риск допустить ошибки минимальным.

**Познакомьте клиента с “фишками” монтажного комплекта, которые есть только у VELUX:**

**Фишка 1. Оклад: более плотное соединение с кровельным покрытием**

Нижний фартук стандартного оклада VELUX имеет запас длины для волны профилированной кровли (195 мм). Это дает

более плотное прилегание и надежную защиту от протечек.

## EWR/ESR или EDW/EDS

**Фишка 2. Гидроизоляция окна: без случайных разрезов**

Плиссированная форма помогает легко обойти все элементы стропильной системы и обеспечить плотное прилегание. Нет необходимости делать надрезы для подгонки, а значит меньше риск случайных разрезов.

**(ВХОДИТ В BDX)**

**Фишка 3. Теплоизоляция: непромокаемое утепление**

Стальная рамка держит форму, не оставляет щелей вокруг окна. Формованный утеплитель не позволит ошибиться и сделать

утепление тоньше, чем необходимо. Полимерный материал утеплителя не боится влаги и сохраняет свойства со временем.

**(ВХОДИТ В BDX)**

**Фишка 4. Пароизоляция: полная герметичность**

Специальный паз для соединения паризоляции с окном.

Специальный скотч в комплекте для проклейки места соединения с пароизоляцией кровли.

## BBX